Czyszczenie, konserwacja i przechowywanie poduszki NEMO Fillo™

**Czyszczenie**

* Jeśli poduszka jest brudna lub zaczyna nieprzyjemnie pachnieć, wystarczy przetrzeć ją wilgotną szmatką.
* W przypadku silnych zabrudzeń zalecamy wykonanie następujących czynności:
* Poszewkę na poduszkę można prać w pralce - najlepiej ładowanej od przodu. Pralki ładowane od góry mogą czasami ściskać, skręcać lub rozrywać tkaniny.
* Przed praniem należy wyjąć wewnętrzną poduszkę powietrzną i piankę z pamięcią kształtu. Prać tylko pokrowiec poduszki.
* Używaj ciepłej wody i normalnego cyklu bez wybielacza lub płynu do zmiękczania tkanin.
* Użyj Grangers Active Wash lub Performance Wash, aby usunąć brud i olej. Postępuj zgodnie z instrukcjami na opakowaniu produktu, aby użyć odpowiedniej ilości.
* Jeśli konieczne jest wypranie wkładu piankowego, należy prać go wyłącznie ręcznie. Nie wykręcać - osuszyć lekko chłonną ściereczką.
* Poszewkę można suszyć w suszarce bębnowej w niskiej temperaturze.
* Pokrowiec można również suszyć na sznurku do bielizny. Owijkę należy powiesić do góry nogami, aż całkowicie wyschnie.

**Czyszczenie zaworu**

Użyć wilgotnej szmatki do oczyszczenia zaworu z brudu. Pozostaw zawór otwarty na noc, aby mógł dokładnie wyschnąć.

**Przechowywanie**

* Po każdej podróży wykonaj następujące kroki, aby utrzymać poduszkę Fillo™ w dobrym stanie na następny sezon:
* W razie potrzeby wyczyść poduszkę zgodnie z powyższymi instrukcjami.
* Przed przechowywaniem upewnij się, że poduszka i wszystkie jej elementy są całkowicie suche. Jest to najskuteczniejszy sposób zapobiegania powstawaniu pleśni.
* W przypadku długotrwałego przechowywania poduszkę należy umieścić na płaskiej powierzchni na górnej półce lub w miejscu, w którym nie będzie ściskana; nie należy przechowywać jej w opakowaniu kompresyjnym. Ściśle ściśnięta pianka może z czasem utracić zdolność powrotu do pierwotnego kształtu.
* Przechowywać w chłodnym, suchym i ciemnym miejscu, z dala od bezpośredniego światła słonecznego.

**Naprawy**

* W razie potrzeby zawór można zdemontować i wymienić. Brud i zanieczyszczenia mogą zatkać zawór i spowodować jego awarię. Aby uzyskać nowy zawór, należy skontaktować się z naszym działem obsługi klienta lub importerem.
* W przypadku przebicia poduszki powietrznej należy użyć plastra, takiego jak Gear Aid™ Tenacious Tape™. Wystarczy oczyścić uszkodzony obszar i nałożyć plaster.

Importer: Niponino s.r.o., Zádveřice 84, Zádveřice - Raková, 763 12 Republika Czeska