**OD - 1BS**

Instrukcje użytkowania

Przed rozpoczęciem użytkowania kuchenki należy uważnie przeczytać niniejszą instrukcję obsługi. Instrukcję należy starannie przechowywać do wykorzystania w przyszłości. Niezastosowanie się do wszystkich instrukcji zawartych w niniejszym podręczniku może skutkować uszkodzeniem mienia, obrażeniami ciała, a nawet śmiercią.

**Uwaga**

1. Nigdy nie używaj kuchenki w niewentylowanym miejscu (np. namiot, pojazd) Kuchenka jest przeznaczona wyłącznie do użytku na zewnątrz.
2. Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Nigdy nie używaj kuchenki do celów innych niż opisane w niniejszej instrukcji.
3. Nie używaj kuchenki w pobliżu materiałów łatwopalnych. Podczas pracy kuchenki bezpieczna odległość od materiałów łatwopalnych wynosi co najmniej 1,2 m od kuchenki i co najmniej 1,5 m nad kuchenką.
4. Podczas pracy kuchenka musi stać na płaskiej, równej powierzchni. Jednocześnie nie należy przesuwać kuchenki ani poruszać nią w jakikolwiek sposób podczas pracy.
5. Nie należy pozostawiać kuchenki bez nadzoru, jeśli jest ona włączona lub właśnie stygnie po wyłączeniu.
6. Nigdy nie przykrywaj kuchenki przedmiotami, które mogłyby spowodować jej przegrzanie. Nie używaj kuchenki w pobliżu innej kuchenki, kominka lub innego źródła ciepła. Zbyt wysoka temperatura może spowodować uszkodzenie kuchenki lub zagrożenie dla użytkownika.
7. Zmiany ciśnienia atmosferycznego na dużych wysokościach mogą powodować problemy z zapalniczką piezoelektryczną, dlatego zawsze należy mieć przy sobie zapałki lub zapalniczkę.
8. Nigdy nie używaj pojemników o średnicy dna większej niż 210 mm. Całkowita waga kuchenki i żywności umieszczonej na jej powierzchni nie może przekraczać 3 kg. Nie umieszczaj pustego pojemnika na kuchence podczas jej pracy.
9. Podczas wymiany pojemnika na paliwo należy zawsze upewnić się, że kuchenka jest wyłączona, a w pobliżu nie ma innych osób ani otwartego ognia. Należy zawsze upewnić się, że pojemnik na paliwo jest mocno i szczelnie przymocowany do kuchenki. Jeśli kuchenka nie będzie używana, należy wyjąć pojemnik na paliwo i przechowywać go oddzielnie od kuchenki.
10. Nigdy nie należy demontować kuchenki ani dokonywać innych regulacji niż opisane w niniejszej instrukcji. W razie jakichkolwiek pytań należy skontaktować się ze sprzedawcą lub bezpośrednio z producentem SOTO.

OSTRZEŻENIE: Nigdy nie dotykaj kuchenki podczas jej pracy. Korpus kuchenki jest wówczas bardzo gorący. Po pewnym czasie niektóre części kuchenki mogą ulec odbarwieniu - zmiana ta jest normalna i nie ma wpływu na działanie kuchenki.

**Montaż kuchenki**

1. Zamknij dopływ paliwa, obracając w prawo do pozycji OFF (rys. 1).
2. Zdejmij plastikową pokrywę pojemnika na paliwo i ostrożnie przykręć pojemnik do gwintu na korpusie kuchenki. Delikatnie dokręć to połączenie (Rysunek 2 ), zbyt mocne dokręcenie może spowodować uszkodzenie kuchenki lub zaworu pojemnika na paliwo, a w konsekwencji niepożądany wyciek paliwa.
3. Rozłóż wsporniki na pojemniku (rys. 3).

Po podłączeniu zbiornika paliwa do korpusu kuchenki należy zawsze sprawdzić, czy nie ma wycieków paliwa. W przypadku wykrycia wycieku paliwa nigdy nie uruchamiaj kuchenki.

**Korzystanie z kuchenki**

1. Delikatnie przekręć wlot paliwa w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, aż usłyszysz lekki wyciek paliwa z palnika. Następnie należy szybko nacisnąć zapalnik piezoelektryczny i uruchomić kuchenkę ( Rysunek 4**).**
2. Jeśli kuchenka nie zapali się, należy odciąć dopływ paliwa. Odczekaj kilka sekund i powtórz cały proces zapłonu.
3. Podczas pracy kuchenki można bezstopniowo regulować intensywność płomienia, obracając dźwignię dopływu paliwa. Podczas pracy kuchenka powinna wytwarzać stały niebieski płomień.
4. Kuchenkę wyłącza się przekręcając dźwignię sterującą w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara, aby zamknąć dopływ paliwa.

Podczas pracy kuchenki jej części nagrzewają się do wysokiej temperatury. Podczas obsługi gorącej kuchenki należy zachować szczególną ostrożność. Podczas wyjmowania pojemnika na paliwo i przechowywania kuchenka musi być całkowicie zimna. .

**Po użyciu kuchenki**

1. Podczas wyjmowania pojemnika na paliwo i przenoszenia kuchenki należy zawsze upewnić się, że jest ona chłodna.
2. Umieść wsporniki na pojemniku.
3. Odkręć pojemnik na paliwo od korpusu kuchenki.
4. Umieścić garnek w pojemniku do przechowywania.

**Czyszczenie i konserwacja**

Kuchenkę należy regularnie czyścić. Nigdy nie dotykaj końcówki zapalniczki podczas czyszczenia, gdyż może to negatywnie wpłynąć na jej funkcjonalność. Jeśli o-ring na zaworze kuchenki jest zużyty, należy go niezwłocznie wymienić, w przeciwnym razie może dojść do niepożądanego wycieku paliwa. Jeśli kuchenka jest uszkodzona lub występuje niepożądany wyciek paliwa, nie wolno jej uruchamiać i należy ją natychmiast naprawić przed dalszym użyciem. W przypadku dalszych pytań dotyczących konserwacji i serwisu należy skontaktować się ze sprzedawcą lub bezpośrednio z producentem SOTO.

DOSTAWA: Niponino s.r.o., Zádveřice 84, Zádveřice - Raková, 763 12 Republika Czeska

 **SOTO**

**Kompaktowa składana kuchenka**

 Oczekuje na opatentowanie

**NIEBEZPIECZEŃSTWO**

**UWAGA**

**Przed rozpoczęciem użytkowania kuchenki należy uważnie przeczytać niniejszą instrukcję. Zachowaj niniejszą instrukcję na przyszłość i regularnie ją przeglądaj, aby upewnić się, że używasz kuchenki prawidłowo i przestrzegasz wszystkich ostrzeżeń podczas jej obsługi i konserwacji. Nieprzestrzeganie wszystkich zaleceń zawartych w niniejszej instrukcji może spowodować uszkodzenie mienia, obrażenia ciała, a nawet śmierć.**

**Używać tylko w dobrze wentylowanych pomieszczeniach.**

 **TYLKO DO UŻYTKU NA ZEWNĄTRZ**



NIEBEZPIECZNY TLENEK WĘGLA

**Kuchenka ta może wytwarzać tlenek węgla, który nie jest w żaden sposób wyczuwalny.
Jego użycie w ograniczonych przestrzeniach**

**(np. wewnątrz namiotu, przyczepy kempingowej, pojazdu, przyczepy kempingowej) może spowodować śmierć.**

**DLA BEZPIECZEŃSTWA**

Jeśli poczujesz gaz

**1. nie próbuj zapalać kuchenki.
2. Ugasić wszystkie otwarte źródła ognia w pobliżu.
3. Odłącz kuchenkę od zbiornika paliwa.**

**DLA BEZPIECZEŃSTWA**

**Nie przechowuj ani nie używaj benzyny lub innych płynów z łatwopalnymi oparami w pobliżu tej lub innej kuchenki.**

**C€ 1506 - 13**

Moc: 3020 W

Certyfikat GAS40060 AS2658 SAI Global

Średnie zużycie gazu: 170 g/h

OSTRZEŻENIE: Próby podłączenia innych typów nabojów gazowych mogą być bardzo niebezpieczne.

**Shinfuji Burner CO, LTD.**

1-1-3 Miyukihama, Mito-cho, Toyokawa-city
Aichi-pref, 441-0314 Japonia
Telefon:+81 533 75 5000 FAX:+81 533 75 5033