**Instrukcje użytkowania**

**Dziękujemy za zakup tego produktu**

Aby zapewnić bezpieczną i prawidłową obsługę tego produktu, przed jego użyciem należy uważnie przeczytać niniejszą instrukcję obsługi i przechowywać ją w bezpiecznym miejscu do wykorzystania w przyszłości.

**Lista części**

* Korpus butelki
* Zakrętka
* Silikonowy pierścień

**Przed użyciem**

* Przed pierwszym użyciem produktu należy sprawdzić, czy obudowa nie jest zdeformowana, zniekształcona lub pęknięta.
* Przed pierwszym użyciem należy dokładnie umyć produkt miękką gąbką zwilżoną neutralnym detergentem.
* Nie sterylizować produktu przez gotowanie. Może to spowodować deformację lub uszkodzenie produktu, co może negatywnie wpłynąć na jego działanie.

**Używać**

* Należy używać mniejszej ilości wody niż maksymalna pojemność butelki, aby zapobiec przelaniu po zamknięciu korka.
* Należy uważać, aby się nie poparzyć.
* Umieszczając butelkę w torbie, należy ustawić ją pionowo, aby zapobiec przypadkowemu rozlaniu płynu.
* Nie należy przenosić butelki za pierścień na zakrętce. Zakrętka może się poluzować i niespodziewanie odłączyć od butelki.
* Nie należy umieszczać butelki w pobliżu ognia. Podwójna konstrukcja próżniowa może spowodować eksplozję butelki po podgrzaniu, co jest bardzo niebezpieczne.
* Nigdy nie usuwaj naklejki z dna butelki, ponieważ może to spowodować rdzę, dziury lub inne uszkodzenia.
* Nie używaj tego produktu jako butelki na paliwo.
* Nie podgrzewać butelki w kuchence mikrofalowej, piekarniku ani nie chłodzić jej bezpośrednio w zamrażarce. Może to spowodować uszkodzenie butelki lub sprzętu.
* Nie rzucać produktu z wysokości ani nie narażać go na silne wstrząsy. Może to spowodować deformację lub uszkodzenie.
* Cieńsze tytanowe ścianki sprawiają, że butelka jest bardzo lekka, ale również łatwo ulega uszkodzeniom. Należy zachować ostrożność.
* Nie napełniaj butelki suchym lodem, napojami gazowanymi, mlekiem, napojami mlecznymi, sokami owocowymi ani innymi substancjami gazowymi, które łatwo się psują. Zakrętka może nie dać się zdjąć lub ulec uszkodzeniu.
* Nie napełniać butelki napojami alkoholowymi. Uszczelka może ulec uszkodzeniu lub odbarwieniu.
* Ten produkt nie jest przeznaczony do długotrwałego przechowywania. Nie należy pozostawiać napojów w butelce przez dłuższy czas. Może dojść do pogorszenia jakości lub korozji.

**Codzienna pielęgnacja**

* Po użyciu produkt należy dokładnie umyć, osuszyć suchą szmatką i przechowywać w pozycji pionowej.
* Nie używaj metalowego drutu ani proszku do polerowania.
* Nie używaj zmywarki ani suszarki bębnowej. Może to spowodować deformację lub uszkodzenie produktu, co może negatywnie wpłynąć na jego wydajność.
* Wewnętrzna ścianka jest bardzo cienka, aby zmniejszyć wagę. Nie należy używać twardych przedmiotów, które mogą spowodować deformację lub pęknięcie produktu.
* Nigdy nie używaj tego produktu w kuchence mikrofalowej.

**Pierścień silikonowy**

* Jeśli silikonowy pierścień został usunięty, należy go ponownie zamontować.
* Pierścień silikonowy jest materiałem eksploatacyjnym. Zużycie w wyniku długotrwałego użytkowania może prowadzić do wycieku napojów. Należy go regularnie sprawdzać i wymieniać.
* Wydajność izolacji cieplnej i chłodzącej jest jedynie orientacyjna i może się różnić w zależności od rzeczywistych warunków użytkowania.

**Wyprodukowano w Japonii**

**Importer: Niponino s.r.o., Zádveřice 84, Zádveřice - Raková, 763 12 Republika Czeska**