**Instrukcja obsługi ultralekkiego garnka tytanowego**

**Przed użyciem**

- Przed użyciem należy zawsze przeczytać niniejszą instrukcję i postępować zgodnie z jej zaleceniami.

- Po zakupie produktu należy sprawdzić garnek, pokrywkę i uchwyt pod kątem odkształceń, pęknięć, rozdarć lub uszkodzeń.

- Przed pierwszym użyciem dokładnie umyć łagodnym detergentem.

**Użycie**

- Ten garnek jest przeznaczony dla wędrowców i spacerowiczów poszukujących wysokiej jakości, lekkiego garnka.

- Garnek wykonany jest z ultracienkiego materiału tytanowego o grubości 0,3 mm, co zapewnia jego ultralekką wagę.

- Pokrywa nie jest idealnie płaska ze względu na ultracienki materiał tytanowy.

- Ciepło gotowania może lekko pofałdować pokrywę, ale jej kształt powróci do normy po ostygnięciu.

- Garnek musi być używany z jednopłytową kuchenką turystyczną. Używanie z kuchenkami domowymi lub dużymi kuchenkami jest zabronione.

- Garnek nadaje się do gotowania wody, topienia śniegu, gotowania żywności lub przygotowywania gorącej wody dla żywności liofilizowanej. Używanie do pieczenia, gotowania i smażenia na oleju jest zabronione.

**Instrukcje bezpieczeństwa**

- Nie stawiaj garnka na ogniu bez wody lub jedzenia. Może to spowodować deformację, oparzenia lub pożar.

- Nigdy nie używaj garnka bezpośrednio na kominku

- Nie używaj uchwytu chwytając go z większą siłą niż to konieczne. Nadmierna siła może spowodować odkształcenie części garnka lub złamanie uchwytu.

- Nie używaj dużej siły ani nie uderzaj tytanowego garnka, tytanowej pokrywy ani uchwytu. Użycie dużej siły lub uderzenie może spowodować deformację lub uszkodzenie.

- Nie pozostawiaj ugotowanego jedzenia w garnku przez dłuższy czas, aby zapobiec tworzeniu się pleśni.

**Konserwacja**

- Używanie drutu metalowego i materiałów ściernych jest zabronione.

- Używanie w kuchenkach mikrofalowych, piekarnikach, zmywarkach, suszarkach do naczyń i płytach indukcyjnych jest zabronione.

- Po użyciu umyć, wytrzeć i dobrze wysuszyć przed przechowywaniem.

Przestrzeganie tych wskazówek zapewni długą żywotność ultralekkiego garnka tytanowego i bezpieczne użytkowanie.

**Specyfikacja techniczna**

**Titanium Pot 1100 SOD-531**

Materiał: tytan

Wymiary: średnica 156 mm x wysokość 74 mm

Waga: 62 g

Pojemność: 1 100 ml (pełna pojemność: 1 200 ml)

**Tytanowa pokrywa**

Materiał: tytan

Wymiary: średnica 156 mm x wysokość 7 mm

Waga: 30 g

**Uchwyt**

Materiał: aluminium, stal nierdzewna

Wymiary: szerokość 29 mm x głębokość 108 mm x wysokość 70 mm

Waga: 20 g

Wyprodukowano w Japonii

Importer: Niponino s.r.o., Zádveřice 84, Zádveřice - Raková, 763 12 Republika Czeska